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Travaux de second œuvre nécessaires à l’entretien des bâtiments
Travaux de peinture et fabrication de cimaises mobiles en bois
Marché de travaux N° 2024-01-00







1. DISPOSITIONS GENERALES
[bookmark: _Toc157083725]1.1 ETENDUE DES TRAVAUX, REGLEMENTATION ET NORMES
[bookmark: _Toc157083726]
Le présent marché a pour objet la fabrication de cimaises mobiles en bois de type totem et des travaux de peinture pour la remise en état des espaces suivants :

· La galerie d’essai bâtiment 3
· Atelier R 0 bâtiment 5
· Atelier R -1 bâtiment 5
· Atelier R -2 bâtiment 5
La présente consultation est allotie. Elle comprend les lots suivants :
Lot n° 1 – Peinture – Faux plafonds
Sont compris dans les prestations de l'entreprise : 
· Installation de chantier
· Fourniture et pose de faux plafonds y compris l’ossature métallique 
· Travaux de peinture sur subjectiles neufs 
· Travaux de peinture sur subjectiles anciens
· Enlèvement des gravois
Lot n° 2 – Menuiserie
Sont compris dans les prestations de l’entreprise
· Fabrication de 40 (quarante) cimaises mobiles de type Totem en bois de type M0 sur la base des dimensions indiquées dans le DPGF soit : Hauteur 2,5 m x Largeur 1,2 m x Épaisseur 0,70 m.
· Installation du chantier
· Travaux de peinture sur subjectiles neufs et anciens
· Enlèvement des gravois

[bookmark: _Toc157083727]1.2 REGLEMENTATION ET NORMES
Les ouvrages devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables et figurant sur la liste des fascicules interministériels (CCTG) applicables aux marchés de travaux de bâtiment dont notamment les DTU, les normes françaises de fabrication des produits mis en œuvre, les spécifications des avis techniques du CSTB, les règles professionnelles....
D’une manière générale le titulaire du marché devra la réalisation complète de ses ouvrages conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du bon de commande.
L’entreprise titulaire ne pourra se prévaloir au cours de l’exécution des travaux de son ignorance ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des bâtiments pour présenter des travaux supplémentaires visant à mettre ses ouvrages en conformité avec ces textes.
Les ouvrages non traditionnels devront en outre, faire l'objet d'un agrément technique du C.S.T.B. et être réalisés conformément à cet agrément.
Dans le cas exceptionnel où certains ouvrages n'auraient pas fait l'objet d'un agrément par le C.S.T.B., ceux-ci seraient réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et sous l'entière responsabilité de l'Entrepreneur.
Au cas où certains de ces textes seraient modifiés pendant le déroulement de l'opération, le titulaire du marché devra en informer par écrit le maître d’ouvrage qui prendra la décision d'exécuter ou non, les travaux avec les modifications et les incidences sur les prix qui seront engendrés (des incidences et sur le déroulement de l'opération pourront apparaître également).

[bookmark: _Toc157083728]1.3 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX
Le titulaire du marché mettra en œuvre les fournitures répondant aux normes en vigueur. Elles devront être adaptées et conformes aux activités dévolues au site faisant l’objet des travaux et à son environnement.

[bookmark: _Toc157083729]1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Avant tout commencement des travaux et lors de l’établissement de son devis, il appartient au titulaire du marché d’effectuer une reconnaissance des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail, que pour vérifier leur état et de proposer à la maîtrise d’ouvrage un travail durable et de qualité finie correspondante à une finition type B contractuelle.

[bookmark: _Toc157083730]1.5 CHOIX DES TEINTES ET SURFACES TEMOIN 
Le choix des teintes appartient au maître d’ouvrage. Aucun supplément ne pourra être demandé pour l’emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour l’exécution de plusieurs teintes sur les parois d’un même local, rechampissage ou autres.
Le maître d’ouvrage pourra demander l’emploi de couleurs vives sans majoration du prix.
Les surfaces « témoin » dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maître d’ouvrage devront être obligatoirement traitées avec des produits et les procédés prescrits pour chaque système. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation de ces surfaces « témoin ».


[bookmark: _Toc157083731]2. MODE DE MÉTRÉ

Les travaux de peinture seront comptés au mètre carré, suivant les surfaces réelles, calculées à partir des dimensions des ouvrages à traiter, les vides et surfaces non peintes déduites, les épaisseurs et développés étant repris.
Ceci à l’exception des ensembles suivants qui font l’objet d’un mode de métré particulier tenant compte des développés rechampissages, difficultés et sujétions.
Les surfaces indiquées dans le DPGF sont données à titre indicatif. Il appartient aux candidats d’effectuer les mesures lors de la visite obligatoire du chantier avant la remise de l’offre.

[bookmark: _Toc157083732]3. GESTION DES DÉCHETS

L’entrepreneur devra se conformer aux instructions et recommandations pour le tri sélectif et l’élimination des déchets selon leur appartenance à une de ces catégories de déchet :
Déchets inertes (gravats, béton, tuiles, etc.)
Déchets industriels (revêtements sols, murs, bois, plastiques),
Déchets industriels spéciaux (peintures, colles, bitumes, etc.).
Sur le chantier, il est strictement interdit de :
· Brûler les déchets,
· Abandonner ou enfouir les déchets dans des filières non réglementaires et notamment sur le chantier,
· Déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.


[bookmark: _Toc157083736]4. RESPECT DES DÉLAIS ET DES PRIX
Le prix est forfaitaire et les quantitatifs sont donnés à titre indicatif. Il appartient à chaque candidat de vérifier les surfaces indiquées. 
Les travaux doivent être réalisés durant les vacances scolaires soit les mois de juillet, aout et une partie du mois de septembre 2024. Le titulaire du marché devra donc prévoir le personnel nécessaire pour la bonne réalisation des travaux.

Les interventions seront établies de la manière suivante selon un calendrier prévisionnel établi conjointement entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage avec un démarrage des travaux sous 10 jours maximum, après la réception du bon de commande.
Les prestations pourront être effectuées du lundi au samedi de 8h00 à 19h00.

Les travaux, objet du présent marché, devront être livrés le 23 septembre 2024 au plus tard.
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